

MEMORIAL DESCRITIVO

GUARDA CORPO ESCOLA NERI MENDONÇA

BAIRROS: LARANJEIRAS – PESCARIA BRAVA/SC

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO

VOLUME ÚNICO

AGOSTO DE 2023



OBJETO: GUARDA CORPO ESCOLA NERI MENDONÇA

EXTENSÃO: 20,40 metros

VOLUME ÚNICO:

PROJETO BÁSICO ARQUITETONICO

MEMORIAL DESCRITIVO

ORÇAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES

Pescaria Brava, 15 de Agosto de 2023

sumário

[1 apresentação 4](#_Toc100136819)

[2 considerações iniciais 4](#_Toc100136820)

[2.1 critério de similaridade 4](#_Toc100136821)

[2.2 interpretação de documentos fornecidos à obra 4](#_Toc100136822)

[2.3 interpretação de memorial descritivo 5](#_Toc100136823)

[3 guarda corpo / corrimão 7](#_Toc100136829)

[3.4 limpeza final da obra 7](#_Toc100136833)

[4 notas e observações 9](#_Toc100136834)

# apresentação

O presente volume, denominado PROJETO ARQUITETONICO que tem como finalidade apresentar o memorial descritivo e os elementos técnicos para implantação da dos trapiches, nos Bairros Pescaria (Centro), Barreiros, Laranjeiras e Ponta das Laranjeiras, Pescaria Brava, SC.

# considerações iniciais

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos fornecidos

A CONTRATADA deverá utilizar todos os recursos técnicos adequados e dentro dos procedimentos compatíveis para a plena realização dos serviços.

## critério de similaridade

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

## interpretação de documentos fornecidos à obra

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

• Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte o Departamento de Engenharia da Prefeitura de Pescaria Brava;

• Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

• As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

## interpretação de memorial descritivo

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na Planilha Orçamentária oferecida pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Pescaria Brava.

# guarda corpo e corrimãos

## guarda corpo

O guarda-corpo será feito de tubos de aço galvanizado, a estrutura será composta por montantes verticais (conforme projeto), feitos por tubos de 1 ½” de diâmetro, chapa 13 e altura de 1,05 metro. Acima dos montantes verticais serão soldados os montantes horizontais produzidos por tubos de 1 ½” de diâmetro e chapa 14 (conforme o projeto). Será soldado também uma longarina no meio dos montantes verticais à 52,5 centímetros de altura do piso. O corrimão duplo será fixado à 70 e 92 centímetros de altura do piso.

## corrimão

O corrimão localizado no meio da escada será duplo feito de tubo de aço galvanizado, sendo composto por montantes verticais (conforme projeto), feitos por tubos de 1 ½” de diâmetro, chapa 13 e altura de 92 centímetros do piso. Será soldado uma longarina no meio dos montantes verticais à 46 centímetros de altura do piso, Por fim, o corrimão duplo, será soldado na horizontal (conforme projeto).

## pintura

O guarda-corpo e corrimão deverão receber uma demão de fundo tipo zarcão e duas demãos de esmalte sintético acetinado, cor a ser definida. Ambos deverão ser executados de acordo com as especificações citadas e devidamente pintados, para que não criem ferrugem pela exposição ao tempo.

## limpeza final da obra

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza.

# notas e observações

a) Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

b) Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com os autores dos projetos;

c) Quaisquer alterações nos projetos deverão ter a autorização dos autores dos mesmos.

Pescaria Brava, 15 de agosto de 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CÁSSIA GOULART NOGUEIRA

Arquiteta e Urbanista – CAU:A260955-0